Opština Tivat

Broj: 1902-404-15/3

Datum: 27.02.2017.

Na osnovu člana 55 stav 1 ZJN (Službeni list CG ,br.42/11 i 57/14) Opština Tivat – objavljuje na portalu Uprave za javne nabavke

**Izmjenu i dopunu**

**Tenderske dokumentacije za nabavku radne odjeće i opreme 1902-404-15 od 22.02.2017.**

**u dijelu TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA se mijenja i glasi:**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta I dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |

|  |
| --- |
|  |
| **UNIFORMA MUŠKA– 6 kompleta (1 KOMPLET SADRŽI):** |
|  | Beretka | plave boje, sa mašinski izvezenim grbom Opštine, na sredini čeonog dijela, na podlozi plave boje; | kom | 1 |
|  | Potkapa  | plave boje,od pletene vune;univerzalnog oblika, sa kapuljačom koja prati anatomski oblik glave i okruglim izrezom sa dodatno prošivenim obrubom. | kom | 1 |
|  | Pantalone zimske  |  pantalone zimske su tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje; sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana da budu džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koji se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjemkopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 240-250 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje na 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. - 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 1 |
|  | Pantalone ljetnje |  pantalone ljetnje su tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje; sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana su našiveni džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koje se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjem.U predjelu pojasa našiva se 7 alki za širinu opasača.Kopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 200-220 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. - 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 1 |
|  | Kaiš | kaiš je kožni, crne boje sa metalnom kopčom; | kom | 1 |
|  | Opasač sa futrolama | Sastavni elementi:-opasač-futrola za lisice-futrola za radio stanicu-futrola za baterijsku lampu-nosač za palicu.**Materijal:** korduraKopča opasača od plastike (muški I ženski dio) trostruko kopčanje.Sa unutrašnje strane opasača mora biti našiven sklop čičak – vlaknasta traka širine 50 mm kojom se podešava obim opasača I fiksira pomoću četiri gajke od sintetičke gurtne širine 25 mm.Kopčanje futrole je na drikere.Sastav 100% poliester.Površinska masa 330 g/m2.Vodoodbojan.Vodonepropustan. | kom | 1 |
|  | Košulja dugih rukava | Košulja dugih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester I pamuk), koja se zakopčava skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom, funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Postavljena mrežicom na leđnom dijelu (do struka), i ispod pazuha. Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio „slobodan“. Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Iznad preklopa džepa, da bude našiven vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.**Materijal:**Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3%Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 N\Postojanost boja: Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
|  | Košulja kratkih rukava |  Košulja kratkih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester I pamuk), koja se zakopčava skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom.Košulja je funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Na leđnom dijelu košulja je podstavljena mrežicom do struka i ispod pazuha. Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio „slobodan“. Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Iznad preklopa džepa, da bude našiven vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni**Materijal:**Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3%Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 NPostojanost boja:Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
|  | Majica dugih rukava | Pamuk 100% , 145 g/m² ±3% koji se ne skuplja, ne gužva se i ne blijedi. Oko vrata okrugli izrez. Boja: tamno plava. | kom | 2 |
|  | Majica kratkih rukava | Pamuk 100% , 145 g/m² ±3% koji se ne skuplja, ne gužva i ne blijedi. Oko vrata okrugli izrez. Boja: tamno plava | kom | 2 |
|  | Džemper | Tamno plave boje, pleteni, minimum 50% prirodni materijal | kom | 1 |
|  | Sako zimski | sako zimski je tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; | kom | 1 |
|  | Sako ljetnji | sako ljetnji je tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester I pamuk), klasičnog kroja sa reverima I jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; | kom | 1 |
|  | Jakne duge | Jakna duga je tamnoplave boje, sa kapuljačom od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem i čičak trakom; Termouložak dizajniran da se može nositi i odovjeno od jakne. Jakna se sastoji od osnovne tkanine i postave. Okovratnik da ima kragnu i podkragnu u koju je složena kapuljača, koja je sastavni dio jakne. Kapuljača da se podešava učkurom sa dva plastična regulatora postavljena na elastičnom učurku sa ojačanim završecima. Kapuljača da se zatvara pomoću drikera, sa dva položaja širini.Podkragna okovratnika da se preko kapuljače fiksira za kragnu sa tri ravnomjerno razmaknute čičak trake. Kopčanje rajfešlusom i duplom lasjnom s drikerima. U predjulu grudi da budu dva kosa „skrivena“ džepa koji se zatvaraju rajfešlusom koji su prekrivenim lajsnom. U predjelu bokova ispod trake za korekciju širine jakne da budu dva džepa. U donjem rubu jakne da bude učkur za reguliranje širine jakne. Rukavi iz jednog dijela sa elastičnom trakom sa čičkom za korekciju širine kraja rukava. Na lijevoj strani jakne u visi grudi da bude čičak traka dimenzija cca 25 mm x140 mm na koju se postavlja natpis. Na lijevom rukavu da bude našiven džep dimenzija visine 130 mm a širine 80 mm koji se kopča rajfešlusom. Na leđima, približno 150 mm od okovratnika jakne, da bude izrađena lajsna širine 50 mm ispod koje je postavljen okvir sa sakrivenim rajfešlusom dužine cca 320 mm, gdje je zašivena tkanina od osnovnog materijala dimenzija visine cca 200 mm, širine cca 300 mm sa termonatpisom: KOMUNALNA POLICIJAVentilacioni otvori sa rajfešlusom pod pazuhom. Svi šavovi vareni.Naprijed i pozadi ušiva se florescentni keder širine 3mm.Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne mora biti postavljena etiketa bijele boje sa sljedećim elementima: veličina, naziv proizvođača i uputstvo za održavanje, a u predjelu kragne, mora biti postavljena mikro-etiketa sa veličinskim brojem. Termo uložak sa dva džepa koji se nalaze sa prednje strane u predjelu bokova a koji se zatvaraju rajfešlusom. Kopča se rajfešlusom od dna do vrha kragne. Kragna je usklađena s kragnom spoljne jakne. Postava je izrađena od lakog materijala ili mreže. U porubu unutrašnje jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine. Na lijevoj i desnoj strani jakne u visini grudi ušivene su dvije čičak trake dimenzija visine 25 mm a širine 140 mm. Na lijevom rukavu cca 80 mm od vrha, izrađuje se paspul džep koji se kopča sa rajfešlusom. **Materijal:** poliester 100%membrana, vodonepropusnanaličje: PoliesterMasa: 160-180 g/m2 prekidna sila: osnova –min1000 (N)potka – min 800 (N)Određivanje skupljanja: (osnova/potka) max 2%, max 2%Postojanost boje na znoj: min. 4Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4Postojanost boje na pranje: 40 C min. 4Gustina (osnova/potka) min 500/ min 200Vodonepropusnost (bar) >0.6 bar Određ. pH vrijednosti vodenosg ekstrakta pH : 6.5-7.5Postava: 100% PES, 90 g/m2 +/-5%Unutrašnja jakna: Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PESII sloj vodonepsropusni materijalIII sloj 100% PESMasa:290- 330 g/m2 +/-5% | kom | 1 |
|  | Jakne kratke | jakna kratka je tamnoplave boje, od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem; | kom | 1 |
|  | Čarapa zimske | čarape zimske su od debljeg pamuka, tamnoplave boje;Pletene i sa unutrašnje strane ojačane sa flotir vezom, bez ispuštenih žica pređe, bez nabora.Šavovi treba da izdrže normalno naprezanje. Tamno plave boja. | kom | 2 |
|  | Čarape ljetnje | čarape ljetnje su od tanjeg pamuka, tamnoplave boje; Pletene, bez ispuštenih žica pređe, bez nabora.Šavovi treba da izdrže normalno naprezanje. Tamno plave boja. | kom | 2 |
|  | Cipele poluduboke | 1. LlCE - od kombinacije vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure.
2. KRAGNA- spolja vododbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Ispunjena sunđerom.
3. JEZIK – od vododbojne kordure u žaba sistemu. Gonji dio debljine 1,2-1,4 mm. Ispunjena sunđerom.
4. POSTAVA – vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima, nepropusna 120 minuta.
5. KAPNA I LUB- materijal za kapnu termofleks debljine 1,0-1, 2 mm, a za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm.
6. KOPČANJE – sa 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm.
7. OSNOVNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm, za gomji dio našivena štrobl sistemom.
8. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.
9. ĐON – dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom.
10. U petnom dijeluje ugrađen šok apsorber. Gazeći dio mora da ima karaktenstike i oznake antistatičnosti, protivkliznosti i uljnootpornosti.
11. Boja crna
 | kom | 1 |
|  |  Cipele plitke | 1.LICE – hidrofobirana koža2.POSTAVA-prirodna koža3.KOPČANJE-sa zaštićenim alkama i sintetičkom pertlom dužine 140 mm4.ULOŽNA TABANICA- anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućimsintetskim materijalom.5.ĐON-gumeni6. BOJA- crna. | kom | 1 |
|  | Rukavice | Rukavice crne boje, kožne. Namijenjene za zaštitu ruku (šaka) prilikom rada i nošenja, sa pet odvojenih prstiju. Šavovi okrenuti unutra i fino izvedeni da ne stvaraju nabore i ne žuljaju Svaki šav na početku i na kraju da bude učvršćen. Unutarnji šavovi moraju izdržati otpor kod pritiska šake.Svaki par rukavica mora imati etiketu iz koje se vidi:- Naziv proizvođača;- Velicinski broj;- Sirovinski sastav . | kom | 1 |
|  | Kišni mantil | kišni mantil je od nepromočivog platna, sa kapuljačom, tamnoplave boje.Kišni mantil – tamno plave boje, 100 % poliester.Vodonepropusan sa šavovima koji su vareni trakom.Standardni kroj pelerine tzv “pončo“ stil. Kišni mantil se nosi preko spoljnih dijelova odjeće samo za vrijeme atmosferskih padavina. Sa obje strane kopča se drikerima.  | kom | 1 |
| **OSNOVNA UNIFORMA ZA ŽENE– 1 komplet (1 KOMPLET SADRŽI):** |
| 22. | Beretka | plave boje, sa mašinski izvezenim grbom Opstine, na sredini čeonog dijela, na podlozi plave boje; | kom | 1 |
| 23. | Potkapa | plave boje,od pletene vune;plave boje,univerzalnog oblika, sa kapuljačom koja prati anatomski oblik glave i okruglim izrezom sa dodatno prošivenim obrubom | kom | 1 |
| 24. | Pantalone zimske  | Pantalone zimske su tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester I pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve I desne strane I džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje. Sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana da budu džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koje se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjem.Kopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 240-250 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje na 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. – 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 1 |
| 25. | Pantalone ljetnje |  pantalone ljetnje su tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje. Sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana su našiveni džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koje se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjemU predjelu pojasa našiva se 7 alki za širinu opasača.Kopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 200-220 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. – 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 1 |
| 26. | Kaiš | kaiš je kožni, crne boje sa metalnom kopčom; | kom | 1 |
| 27. | Opasač sa futrolama | Sastavni elementi:-opasač-futrola za lisice-futrola za radio stanicu-futrola za baterijsku lampu-nosač za palicu.**Materijal:** korduraKopča opasača od plastike (muški I ženski dio) trostruko kopčanje.Sa unutrašnje strane opasača mora biti našiven sklop čičak – vlaknasta traka širine 50 mm kojom se podešava obim opasača I fiksira pomoću četiri gajke od sintetičke gurtne širine 25 mm.Kopčanje futrola je na drikere.Sastav 100% polyester.Površinska masa 330 g/m2VodoodbojanVodonepropustan. | kom | 1 |
| 28. | Sukna zimska |  Suknja zimska je od debljeg platna (poliester i pamuk), tamnoplave boje, klasičnog kroja, dužine do koljena. | kom | 1 |
| 29. | Suknja ljetnja |  Suknja ljetnja je od tanjeg platna (poliester i pamuk), tamnoplave boje, klasičnog kroja, dužine do koljena. | kom | 1 |
| 30. | Košulja dugih rukava |  Košulja dugih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester i pamuk), koje se zakopčavaju skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom; funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Postavljena mrežicom na leđnom dijelu (do struka), i ispod pazuha. Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio "slobodan". Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Iznad preklopa džepa, da bude našiven vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.**Materijal:**Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3% Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 N\Postojanost boja: Trenje (mokro/suvo) min.4 Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  |  | 2 |
| 31. | Košulja kratkih rukava |  Košulja dugih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester i pamuk), koje se zakopčavaju skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom, funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Na leđnom dijelu košulja je podstavljena mrežicom do struka i ispod pazuha.Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio "slobodan". Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Iznad preklopa džepa, da bude našiven vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.**Materijal:**Sirovisnki sastav:Pamuk 65 +/- 3% Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 NPostojanost boja:Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
| 32. | Majica dugih rukava | Pamuk 100% , 145 g/m² ±3% koji se ne skuplja, ne gužva i ne blijedi. Oko vrata okrugli izrez. Boja: tamno plava | kom | 2 |
| 33. | Majica kratkih rukava | Pamuk 100% , 145 g/m² ±3% koji se ne skuplja, ne gužva i ne blijedi. Oko vrata okrugli izrez. Boja: tamno plava  | kom | 2 |
| 34. | Džemper | Tamno plave boje, pleteni, minimum 50% prirodni materijal | kom | 1 |
| 35. | Sako zimski | Sako zimski je tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; | kom | 1 |
| 36. | Sako ljetnji | Sako ljetnji je tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; | kom | 1 |
| 37. | Jakna duga |  Jakna duga je tamnoplave boje, sa kapuljačom od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem i čičak trakom; Termouložak dizajniran da se može nositi i odovjeno od jakne. Jakna se sastoji od osnovne tkanine i postave. Okovratnik da ima kragnu i podkragnu u koju je složena kapuljača, koja je sastavni dio jakne. Kapuljača da se podešava učkurom sa dva plastična regulatora postavljena na elastičnom učurku sa ojačanim završecima. Kapuljača da se zatvara pomoću drikera, sa dva položaja širini.Podkragna okovratnika da se preko kapuljače fiksira za kragnu sa tri ravnomjerno razmaknute čičak trake. Kopčanje rajfešlusom i duplom lasjnom s drikerima. U predjulu grudi da budu dva kosa "skrivena" džepa koji se zatvaraju rajfešlusom koji su prekrivenim lasjnom. U predjelu bokova ispod trake za korekciju širine jaken da budu dva džepa. U donjem rubu jakne da bude učkur za reguliranje širine jakne. Rukavi iz jednog dijela sa elastičnom trakom sa čičkom za korekciju širine kraja rukava. Na lijevoj strani jakne u visi grudi da bude čičak traka dimenzija cca 25 mm x140 mm na koju se postavlja natpis. Na lijevom rukavu da bude našiven džep dimenzija visine 130 mm a širine 80 mm koji se kopča rajfešlusom. Na leđima, približno 150 mm od okovratnika jakne, da bude izrađena lajsna širine 50 mm ispod koje je postavljen okvir sa sakrivenim rajfešlusom dužine cca 320 mm, gdje je zašivena tkanina od osnovnog materijala dimenzija visine cca 200 mm, širine cca 300 mm sa termonatpisom: KOMUNALNA POLICIJAVentilacioni otvori sa rajfešlusom pod pazuhom. Svi šavovi vareni.Naprijed i pozadi ušiva se florescentni keder širine 3mm.Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne mora biti postavljena etiketa bijele boje sa sljedećim elementima: veličina, naziv proizvođača i uputstvo za održavanje, a u predjelu kragne, mora biti postavljena mikro-etiketa sa veličinskim brojem. Termo uložak sa dva džepa koji se nalaze sa prednje strane u predjelu bokova a koji se zatvaraju rajfešlusom. Kopča se rajfešlusom od dna do vrha kragne. Kragna je usklađena s kragnom spoljne jakne. Postava je izrađena od lakog materijala ili mreže. U porubu unutrašnje jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine. Na lijevoj i desnoj strani jakne u visini grudi ušivene su dvije čičak trake dimenzija visine 25 mm a širine 140 mm. Na lijevom rukavu cca 80 mm od vrha, izrađuje se paspul džep koji se kopča sa rajfešlusom. **Materijal**: poliester 100%membrana, vodonepropusnanaličje: PoliesterMasa: 160-180 g/m2 prekidna sila: osnova -min1000 (N)potka - min 800 (N)Određivanje skupljanja: (osnova/potka) max 2%, max 2%Postojanost boje na znoj: min. 4Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4Postojanost boje na pranje: 40 C min. 4Gustina (osnova/potka) min 500/ min 200Vodonepropusnost (bar) >0.6 bar Određ. pH vrijednosti vodenosg ekstrakta pH : 6.5-7.5Postava: 100% PES, 90 g/m2 +/-5%Unutrašnja jakna: Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PESII sloj vodonepsropusni materijalIII sloj 100% PESMasa:290- 330 g/m2 +/-5% | kom | 1 |
| 38. |  Jakna kratka | jakna kratka je tamnoplave boje, od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem; | kom | 1 |
| 39. | Čarape zimske |  čarape zimske su od debljeg pamuka, tamnoplave boje;Pletene i sa unutrašnje strane ojačane sa flotir vezom, bez ispuštenih žica pređe, bez nabora.Šavovi treba da izdrže normalno naprezanje. Tamno plave boje. | kom | 1 |
| 40. | Čarape ljetnje |  čarape ljetnje su od tanjeg pamuka, tamnoplave boje; Pletene, bez ispuštenih žica pređe, bez nabora.Šavovi treba da izdrže normalno naprezanje. Tamno plava boja. | kom | 1 |
| 41. | Cipele poluduboke | cipele poluduboke su od hidrofobirane kože, crne boje, sa gumenim đonom crne boje; 1. LlCE - od kombinacije vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure.
2. KRAGNA- spolja vododbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Ispunjena sunđerom.
3. JEZIK - od vododbojne kordure u žaba sistemu.. Gonji dio debljine 1,2-1,4 mm. Ispunjena sunđerom.
4. POSTAVA - vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima, nepropusna 120 minuta.
5. KAPNA I LUB- materijal za kapnu termofleks debljine 1,0-1, 2 mm, a za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm.
6. KOPČANJE – sa 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm.
7. OSNOVNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm, za gomji dio našivena štrobl sistemom.
8. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.
9. ĐON – dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom.
10. U petnom dijeluje ugrađen šok apsorber. Gazeći dio mora da ima karaktenstike i oznake antistatičnosti, protivkliznost uljnootpornosti.

Boja: crna | kom | 1 |
| 42. |  Cipele plitke | 1.LICE – hidrofibirana koža2.POSTAVA-prirodna koža3.KOPČANJE-sa zaštićenim alkama i sintetičkom pertlom dužine 140 mm4.ULOŽNA TABANICA- anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.5.ĐON-gumeni6. BOJA- crna.  | kom | 1 |
| 43. | Rukavice  | Rukavice crne boje, kožne. Namijenjene za zaštitu ruku (šaka), prilikom rada i nošenja sa pet odvojenih prstiju. Šavovi okrenuti unutra i fino izvedeni da ne stvaraju nabore i ne žuljaju. Svaki šav na početku i na kraju da bude učvršćen. Unutarnji šavovi moraju izdržati otpor kod pritiska šake.Svaki par rukavica mora imati etiketu iz koje se vidi:- Naziv proizvođača;- Veličinski broj;- Sirovinski sastav . | kom | 1 |
| 44. | Kišni mantil | Kišni mantil – tamno plave boje, 100 % poliester.Vodonepropusan sa šavovima koji su vareni trakom.Standardni kroj pelerine tzv “pončo“ stil. Kišni mantil se nosi preko spoljnih dijelova odjeće samo za vrijeme atmosferskih padavina. Sa obje strane kopča se drikerima.  | kom | 1 |
| 45. | Natpis,, KOMUNALNA POLICIJA” | natpis: ,,KOMUNALNA POLICIJA“ je u jednom redu mašinski izvezen koncem zlatne boje na podlozi u obliku pravougaonika, dimenzija 90 x 30 mm, tamnoplave boje. Natpis se nosi prišiven ili pričvršćen čičak trakom na gornjem dijelu desnog rukava jakne, sakoa, kišnog mantila ili ljetnje košulje. | kom | 7 |
| 46. | Pločica sa imenom prezimenom i zvanjem | pločica sa imenom, prezimenom i zvanjem je u obliku pravougaonika, dimenzija 100 x 30 mm, srebrnobijele boje u kojoj se crnim slovima u prvom redu unosi zvanje komunalnog policajca, a u drugom redu njegovo ime i prezime.  | kom | 7 |
| 47. | Značka | značka je u obliku štita dimenzija 85 x 75 mm, tamnoplave boje, oivičena koncem zlatnožute boje, na kojoj je u sredini mašinski izvezen grb opštine, serijski broj i natpis: „KOMUNALNA POLICIJA“. | kom | 7 |
| 48. | Fluoroscentni prsluk | sigurnosni reflektujući prsluk od ploestera fluoroscentne žute boje sa čičak zatvaračem i dvije reflektujuće trake oko pojasa,univerzalne veličine |  kom | 7 |
| 49. | Narukvica za noćni rad  | poliester sa PU premazom sa fluoroscentnim trakama  | kom | 7 |
| 50. | Službena palica(osnovna) | palica je izrađena od prirodne i sintetičke gume sa „skrivenom“ metalnom šipkom na sredini ,sa anatomski oblikovanom drškom sa držačem za službenu palicu. | kom | 7 |
| 51. | Stop palica  | aluminiumska sa drškom | kom | 3 |
| 52. | Sredstvo za vezivanje-lisice | profesionalne policiske lisice izrađene od nerđajućeg čelika u futroli za lisice od kordure (sa ključem)okviri za lisice su povezani sa čeličnim alkama sa nekoliko prstena | kom |  |
| **SVEČANA UNIFORMA MUŠKA– 2 kompleta (1 KOMPLET SADRŽI):**  |
| 53. | Beretka | plave boje, sa mašinski izvezenim grbom Opstine, na sredini čeonog dijela, na podlozi plave boje; | kom | 1 |
| 54. | Pantalone zimske  |  pantalone zimske su tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje; | kom | 1 |
| 55. | Pantalone ljetnje |  pantalone ljetnje su tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje; | kom | 1 |
| 56. | Kaiš | kaiš je kožni, crne boje sa metalnom kopčom. | kom | 1 |
| 57. | Košulja dugih rukava | košulja dugih rukava je bijele boje, od platna (poliester i pamuk), sa kragnom, klasičnog kroja, sa jednim našivenim džepom bez preklopa.**Materijal:**Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3%Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 N\Postojanost boja: Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 1 |
| 58. | Košulja kratkih rukava |  košulja kratkih rukava je bijele boje, od platna (poliester i pamuk), sa kragnom, klasičnog kroja, sa jednim našivenim džepom bez preklopa. Materijal:Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3%Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 NPostojanost boja:Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 1 |
| 59. | Sako zimski | sako zimski je tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; | kom | 1 |
| 60. | Sako ljetnji | sako ljetnji je tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; | kom | 1 |
| 61. | Jakne duge | jakna duga je tamnoplave boje, sa kapuljačom od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem i čičak trakom; **Materijal:** poliester 100%membrana, vodonepropusnanaličje: PoliesterMasa: 160-180 g/m2 prekidna sila: osnova –min1000 (N)potka – min 800 (N)Određivanje skupljanja: (osnova/potka) max 2%, max 2%Postojanost boje na znoj: min. 4Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4Postojanost boje na pranje: 40 C min. 4Gustina (osnova/potka) min 500/ min 200Vodonepropusnost (bar) >0.6 bar Određ. pH vrijednosti vodenosg ekstrakta pH : 6.5-7.5Postava: 100% PES, 90 g/m2 +/-5%Unutrašnja jakna: Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PESII sloj vodonepsropusni materijalIII sloj 100% PESMasa:290- 330 g/m2 +/-5% | kom | 1 |
| 62. | Jakne kratke | jakna kratka je tamnoplave boje, od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem;  | kom | 1 |
| 63. | Čarapa zimske | čarape zimske su od debljeg pamuka, tamnoplave boje; | kom | 1 |
| 64. | Čarape ljetnje | čarape ljetnje su od tanjeg pamuka, tamnoplave boje;  | kom | 1 |
| 65. | Cipele poluduboke | cipele poluduboke su od hidrofobirane kože, crne boje, sa gumenim đonom crne boje; 1. LlCE - od kombinacije vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure.
2. KRAGNA- spolja vododbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Ispunjena sunđerom.
3. JEZIK - od vododbojne kordure u žaba sistemu.. Gonji dio debljine 1,2-1,4 mm. Ispunjena sunđerom.
4. POSTAVA - vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima, nepropusna 120 minuta.
5. KAPNA I LUB- materijal za kapnu termofleks debljine 1,0-1, 2 mm, a za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm.
6. KOPČANJE – sa 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm.
7. OSNOVNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm, za gomji dio našivena štrobl sistemom.
8. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.
9. ĐON – dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom.
10. U petnom dijeluje ugrađen šok apsorber. Gazeći dio mora da ima karaktenstike i oznake antistatičnosti, protivkliznost uljnootpornosti.

Boja: crna. | kom | 1 |
| 66. |  Cipele plitke | 1.LICE –hidrofibirana koža2.POSTAVA-prirodna koža3.KOPČANJE-sa zaštićenim alkama i sintetičkom pertlom dužine 140 mm4.ULOŽNA TABANICA- anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.5.ĐON-gumeni6. BOJA- crna. | kom | 1 |
| 67. | Kravata | kravata je na vezivanje, sa stilizovanim grbom opštine, plave boje. | kom | 1 |
| 68. | Igla za kravatu | igla za kravatu je sa stilizovanim natpisom: „KOMUNALNA POLICIJA“. | kom | 1 |
| **UNIFORMA MUŠKA– 2 kompleta (1 KOMPLET SADRŽI):**  |
| 69. | Pantalone zimske  |  pantalone zimske su tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje; sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana da budu džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koji se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjemkopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 240-250 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje na 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. - 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 2 |
| 70. | Pantalone ljetnje |  pantalone ljetnje su tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje; sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana su našiveni džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koje se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjem.U predjelu pojasa našiva se 7 alki za širinu opasača.Kopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 200-220 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. - 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 2 |
| 71. | Kaiš | kaiš je kožni, crne boje sa metalnom kopčom; | kom | 1 |
| 72. | Košulja dugih rukava | Košulja dugih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester I pamuk), koja se zakopčava skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom, funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Postavljena mrežicom na leđnom dijelu (do struka), i ispod pazuha. Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio „slobodan“. Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane. Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava.Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.Logo Opštine izvezen na rukavu i džepu.Materijal:Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3%Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 N\Postojanost boja: Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
| 73. | Košulja kratkih rukava |  Košulja kratkih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester I pamuk), koja se zakopčava skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom.Košulja je funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Na leđnom dijelu košulja je podstavljena mrežicom do struka i ispod pazuha. Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio „slobodan“. Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.Logo Opštine izvezen na rukavu i džepu.Materijal:Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3%Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 NPostojanost boja:Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
| 74. | Sako zimski | Sako zimski je tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; logo Opštine izvezen na rukavu i džepu. | kom | 1 |
| 75. | Sako ljetnji | sako ljetnji je tamnoplave boje, od tanjeg platna (aisner I pamuk), klasičnog kroja sa reverima I jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; logo Opštine izvezen na rukavu i džepu. | kom | 1 |
| 76. | Jakne duge | Jakna duga je tamnoplave boje, sa kapuljačom od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem i čičak trakom; Termouložak dizajniran da se može nositi i odovjeno od jakne. Jakna se sastoji od osnovne tkanine i postave. Okovratnik da ima kragnu i podkragnu u koju je složena kapuljača, koja je sastavni dio jakne. Kapuljača da se podešava učkurom sa dva plastična regulatora postavljena na elastičnom učurku sa ojačanim završecima. Kapuljača da se zatvara pomoću drikera, sa dva položaja širini.Podkragna okovratnika da se preko kapuljače fiksira za kragnu sa tri ravnomjerno razmaknute čičak trake. Kopčanje rajfešlusom i duplom lasjnom s drikerima. U predjulu grudi da budu dva kosa „skrivena“ džepa koji se zatvaraju rajfešlusom koji su prekrivenim lajsnom. U predjelu bokova ispod trake za korekciju širine jakne da budu dva džepa. U donjem rubu jakne da bude učkur za reguliranje širine jakne. Rukavi iz jednog dijela sa elastičnom trakom sa čičkom za korekciju širine kraja rukava. Na lijevoj strani jakne u visi grudi da bude čičak traka dimenzija cca 25 mm x140 mm na koju se postavlja natpis. Na lijevom rukavu da bude našiven džep dimenzija visine 130 mm a širine 80 mm koji se kopča rajfešlusom. Ventilacioni otvori sa rajfešlusom pod pazuhom. Svi šavovi vareni.Naprijed i pozadi ušiva se florescentni keder širine 3mm.Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne mora biti postavljena etiketa bijele boje sa sljedećim elementima: veličina, naziv proizvođača i uputstvo za održavanje, a u predjelu kragne, mora biti postavljena mikro-etiketa sa veličinskim brojem. Termo uložak sa dva džepa koji se nalaze sa prednje strane u predjelu bokova a koji se zatvaraju rajfešlusom. Kopča se rajfešlusom od dna do vrha kragne. Kragna je usklađena s kragnom spoljne jakne. Postava je izrađena od lakog materijala ili mreže. U porubu unutrašnje jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine. Na lijevoj i desnoj strani jakne u visini grudi ušivene su dvije čičak trake dimenzija visine 25 mm a širine 140 mm. Na lijevom rukavu cca 80 mm od vrha, izrađuje se paspul džep koji se kopča sa rajfešlusom.Logo Opštine izvezen na rukavu i džepu. **Materijal:** poliester 100%membrana, vodonepropusnanaličje: PoliesterMasa: 160-180 g/m2 prekidna sila: osnova –min1000 (N)potka – min 800 (N)Određivanje skupljanja: (osnova/potka) max 2%, max 2%Postojanost boje na znoj: min. 4Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4Postojanost boje na pranje: 40 C min. 4Gustina (osnova/potka) min 500/ min 200Vodonepropusnost (bar) >0.6 bar Određ. pH vrijednosti vodenosg ekstrakta pH : 6.5-7.5Postava: 100% PES, 90 g/m2 +/-5%Unutrašnja jakna: Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PESII sloj vodonepsropusni materijalIII sloj 100% PESMasa:290- 330 g/m2 +/-5% | kom | 1 |
| 77. | Cipele poluduboke | 1. LlCE - od kombinacije vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure.
2. KRAGNA- spolja vododbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Ispunjena sunđerom.
3. JEZIK – od vododbojne kordure u žaba sistemu. Gonji dio debljine 1,2-1,4 mm. Ispunjena sunđerom.
4. POSTAVA – vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima, nepropusna 120 minuta.
5. KAPNA I LUB- materijal za kapnu termofleks debljine 1,0-1, 2 mm, a za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm.
6. KOPČANJE – sa 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm.
7. OSNOVNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm, za gomji dio našivena štrobl sistemom.
8. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.
9. ĐON – dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom.
10. U petnom dijeluje ugrađen šok apsorber. Gazeći dio mora da ima karaktenstike i oznake antistatičnosti, protivkliznosti i uljnootpornosti.
11. Boja crna
 | kom | 1 |
| 78. |  Cipele plitke | 1.LICE - hidrofibirana koža2.POSTAVA-prirodna koža3.KOPČANJE-sa zaštićenim alkama i sintetičkom pertlom dužine 140 mm4.ULOŽNA TABANICA- anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.5.ĐON-gumeni6. BOJA- crna. | kom | 1 |
| **OSNOVNA UNIFORMA ZA ŽENE– 3 kompleta (1 KOMPLET SADRŽI):** |
| 79. | Pantalone zimske  | Pantalone zimske su tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester I pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve I desne strane I džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje. Sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana da budu džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koje se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjem.Kopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. Materijal:Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 240-250 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje na 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. – 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 1 |
| 80. | Pantalone ljetnje |  pantalone ljetnje su tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja, sa držačima za kaiš, džepovima sa lijeve i desne strane i džepom sa preklopom na zadnjoj strani koji se zakopčava dugmetom, sa nogavicama bez manžeta, koje su sa unutrašnje strane ivica opšivene trakom za ojačanje. Sa dva kosa džepa dužine cca 21 cm na prednjem dijelu.Sa bočnih strana su našiveni džepovi sa faltnama koji su prekriveni preklopom, koje se kopča sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.Dva paspul džepa koji se zatvaraju preklopom, koji se kopča pomoću dva skrivena drikera, na zadnjemU predjelu pojasa našiva se 7 alki za širinu opasača.Kopčanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.U predjelu koljena i tura našiveno ojačanje od osnovne tkanine.U bočnom dijelu pantalona (cca.20 cm dužine) da budu našiveni manji bočni džepovi koji se zatvaraju poklopcem, koji se kopča pomoću čičak trake.Na nogavice da bude uvučen kanap kojim se reguliše širina. Svi džepovi dodatno ojačani pletenom postavom. **Materijal:**Sirovinski materijal: pamuk 60+/- 3% poliester 40 +/-3%-Masa (g/m) 200-220 +/- 5%-Način izrade platna: rips-top-Gustina tkanine (osnova/potka) 300 / 180 +/- 5%-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1000 N/ 700 N-Postojanost boja:  Trenje (mokro/suvo) min. 4 Znoj min. 4 Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4-Skupljanje (osnova/potka): max. – 2%-Vodootpornost: min.90-PH vrijednost: 6-7.5 | kom | 1 |
| 81. | Kaiš | kaiš je kožni, crne boje sa metalnom kopčom; | kom | 1 |
| 82. | Košulja dugih rukava |  Košulja dugih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester i pamuk), koje se zakopčavaju skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom; funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Postavljena mrežicom na leđnom dijelu (do struka), i ispod pazuha. Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio "slobodan". Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.Logo Opštine izvezen na rukavu i džepu.**Materijal:**Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3% Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 N\Postojanost boja: Trenje (mokro/suvo) min.4 Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
| 83. | Košulja kratkih rukava |  Košulja dugih rukava je svijetloplave boje, od platna (poliester i pamuk), koje se zakopčavaju skrivenim plastičnim dugmadima, sa kragnom, klasičnog kroja, sa dva našivena džepa sa preklopom, funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Na leđnom dijelu košulja je podstavljena mrežicom do struka i ispod pazuha.Kopčanje na dugmad, pri čemu se vidi samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala sakrivena sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna mora biti izvedena na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za cca 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio "slobodan". Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć čičak traka. Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, da bude po jedan kosi džep sa preklopom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod preklopa i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, da bude otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, da budu trake za regulaciju obima struka. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu da budu našivene trake za regulaciju obima rukava. Svi sastavni šavovi da budu proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Sve ivice moraju biti obrađene protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova da budu dodatno učvršćeni.Logo Opštine izvezen na rukavu i džepu.**Materijal:**Sirovisnki sastav:Pamuk 65 +/- 3% Poliester 35 +/- 3%Masa: 160-180 +/-5 %Način izrade platna: rips-topGustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 NPostojanost boja:Trenje (mokro/suvo) min.4Znoj min.4Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4Skupljanje (osnova/potka) max. -2%Vodootpornost: min.90PH vrijednost: 6-7.5  | kom | 2 |
| 84. | Sako zimski | Sako zimski je tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; logo Opštine izvezen na rukavu i džepu. | kom | 1 |
| 85. | Sako ljetnji | Sako ljetnji je tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa četiri dugmeta; logo Opštine izvezen na rukavu i džepu. | kom | 1 |
| 86. | Jakna duga |  Jakna duga je tamnoplave boje, sa kapuljačom od sintetičkog nepromočivog platna, koja se zakopčava patent zatvaračem i čičak trakom; Termouložak dizajniran da se može nositi i odovjeno od jakne. Jakna se sastoji od osnovne tkanine i postave. Okovratnik da ima kragnu i podkragnu u koju je složena kapuljača, koja je sastavni dio jakne. Kapuljača da se podešava učkurom sa dva plastična regulatora postavljena na elastičnom učurku sa ojačanim završecima. Kapuljača da se zatvara pomoću drikera, sa dva položaja širini.Podkragna okovratnika da se preko kapuljače fiksira za kragnu sa tri ravnomjerno razmaknute čičak trake. Kopčanje rajfešlusom i duplom lasjnom s drikerima. U predjulu grudi da budu dva kosa "skrivena" džepa koji se zatvaraju rajfešlusom koji su prekrivenim lasjnom. U predjelu bokova ispod trake za korekciju širine jaken da budu dva džepa. U donjem rubu jakne da bude učkur za reguliranje širine jakne. Rukavi iz jednog dijela sa elastičnom trakom sa čičkom za korekciju širine kraja rukava. Na lijevoj strani jakne u visi grudi da bude čičak traka dimenzija cca 25 mm x140 mm na koju se postavlja natpis. Na lijevom rukavu da bude našiven džep dimenzija visine 130 mm a širine 80 mm koji se kopča rajfešlusom. Ventilacioni otvori sa rajfešlusom pod pazuhom. Svi šavovi vareni.Naprijed i pozadi ušiva se florescentni keder širine 3mm.Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne mora biti postavljena etiketa bijele boje sa sljedećim elementima: veličina, naziv proizvođača i uputstvo za održavanje, a u predjelu kragne, mora biti postavljena mikro-etiketa sa veličinskim brojem. Termo uložak sa dva džepa koji se nalaze sa prednje strane u predjelu bokova a koji se zatvaraju rajfešlusom. Kopča se rajfešlusom od dna do vrha kragne. Kragna je usklađena s kragnom spoljne jakne. Postava je izrađena od lakog materijala ili mreže. U porubu unutrašnje jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine. Na lijevoj i desnoj strani jakne u visini grudi ušivene su dvije čičak trake dimenzija visine 25 mm a širine 140 mm. Na lijevom rukavu cca 80 mm od vrha, izrađuje se paspul džep koji se kopča sa rajfešlusom. Logo Opštine izvezen na rukavu i džepu.**Materijal:** poliester 100%membrana, vodonepropusnanaličje: PoliesterMasa: 160-180 g/m2 prekidna sila: osnova -min1000 (N)potka - min 800 (N)Određivanje skupljanja: (osnova/potka) max 2%, max 2%Postojanost boje na znoj: min. 4Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4Postojanost boje na pranje: 40 C min. 4Gustina (osnova/potka) min 500/ min 200Vodonepropusnost (bar) >0.6 bar Određ. pH vrijednosti vodenosg ekstrakta pH : 6.5-7.5Postava: 100% PES, 90 g/m2 +/-5%Unutrašnja jakna: Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PESII sloj vodonepsropusni materijalIII sloj 100% PESMasa:290- 330 g/m2 +/-5% | kom | 1 |
| 87. | Cipele poluduboke | cipele poluduboke su od hidrofobirane kože, crne boje, sa gumenim đonom crne boje; 1. LlCE - od kombinacije vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure.
2. KRAGNA- spolja vododbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Ispunjena sunđerom.
3. JEZIK - od vododbojne kordure u žaba sistemu.. Gonji dio debljine 1,2-1,4 mm. Ispunjena sunđerom.
4. POSTAVA - vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima, nepropusna 120 minuta.
5. KAPNA I LUB- materijal za kapnu termofleks debljine 1,0-1, 2 mm, a za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm.
6. KOPČANJE – sa 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm.
7. OSNOVNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm, za gomji dio našivena štrobl sistemom.
8. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.
9. ĐON – dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom.
10. U petnom dijeluje ugrađen šok apsorber. Gazeći dio mora da ima karaktenstike i oznake antistatičnosti, protivkliznost uljnootpornosti.

Boja: crna | kom | 1 |
| 88. |  Cipele plitke | 1.LICE –hidrofobirana koža2.POSTAVA-prirodna koža3.KOPČANJE-sa zaštićenim alkama i sintetičkom pertlom dužine 140 mm4.ULOŽNA TABANICA- anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom.5.ĐON-gumeni6. BOJA- crna.  | kom | 1 |

**NAPOMENA:**

- Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude (u rubrici opis) navedu naziv proizvođača , naziv, tip i šifru svakog ponuđenog artikla.

 Službenik za javne nabavke

 Slobodan Gredo

 s.r.