OBRAZAC 3

Opština Tivat

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:1902-404-60

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 26

Mjesto i datum: Tivat, 10.10.2017.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA**

Nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji DTV Partizan

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE](#_Toc417218192) 3

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA](#_Toc417218193) 8

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU](#_Toc417218194) 47

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA](#_Toc417218195) 48

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA…………………………………………………………....49

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA](#_Toc417218197) 50

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ](#_Toc417218200) 51

[NASLOVNA STRANA PONUDE](#_Toc417218201) 52

SADRŽAJ PONUDE............................................................................................................................53

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU](#_Toc417218202) 54

[FINANSIJSKI DIO PONUDE](#_Toc417218203) 60

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA](#_Toc417218204) 61

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA](#_Toc417218205) 62

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO -TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI…………………………………………………………………………….......64

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA,ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA.................................................................................................................................65

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA.........................................................66

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI](#_Toc417218208) 67

[UPUTSTVO PONUDJAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE](#_Toc417218209)......................... 74

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA](#_Toc417218211) 80

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU](#_Toc417218212) 81

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:  Opština Tivat | Lice/a za davanje informacija:  Radmila Lučić, Milena Ćipranić, Marović Marija |
| Adresa:  Trg magnolija br.1 | Poštanski broj:  85320 |
| Sjedište:  Tivat | PIB (Matični broj):  02008599 |
| Telefon:  032 661 365 | Faks:  032 671 387 |
| E-mail adresa:  nabavke@opstinativat.com | Internet stranica (web):  www.opstinativat.com |

**II Vrsta postupka**

- Otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🞎 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji DTV Partizan |

**c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45000000-7 Građevinski radovi |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🞎 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

🞎 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

🞎 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 340.000,00 €.

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🞎 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Aktom broj: 1901-404-26/1 od 29.05.2017. godine Naručilac se obratio Inžinjerskoj komori Crne Gore za mišljenje u vezi neophodnih licenci koje su dužni dostaviti ponuđači za predmet javne nabavke, a u skladu sa predmjerom radova. Inžinjerska komora Crne Gore je dana 25.05. 2017. godine dostavila mišljenje broj: 01-2520/3 u kojem se navodi: Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima;

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

Izvođenje elektro-intalacija jake struje;

Izvođenje elektro-intalacija slabe struje;

Izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja;

Izvođenje radova na uređenju terena;

Ponuđač tj. Privredno društvo pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima;

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

Izvođenje elektro-intalacija jake struje;

Izvođenje elektro-intalacija slabe struje;

Izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja;

Izvođenje radova na uređenju terena.

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Nije zahtjevano.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

🞎 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.

**XI Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11 sati, zaključno sa danom 16.11.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br.1,Tivat ,

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br.1,Tivat.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 16.11.2017. godine u 12:00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.15c na adresi Trg magnolija br.1.

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa .

Način plaćanja:virmanski.

🞎 **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | | **Količina** | | |
| **I PREDMJER ELEKTRO RADOVA JAKE STRUJE ZA OBJEKAT „DTV PARTIZAN''** | | | | | | | |
| 1. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 240mm2+ FeZn 25x4mm od TS do KPO sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže u zemlji i kroz ubetonirane PVC cijevi fi 110mm na mjestima prolaza ispod saobraćajnice i trotoara. Tačnu dužinu odrediti na licu mjesta. (Dužina kanala nije poznata pa njegovo kopanje, zatrpavanje i sitni pijesak nijesu dati ovim predračunom) | | m | 250.00 | | |
| 2. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 4x150mm2 + P/F 1x70mm2 od KPO do GRO sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže u malteru i kroz ubetonirane PVC cijevi. Tacnu dužinu odrediti na licu mjesta. | | m | 22.00 | | |
| 3. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 4x120mm2 od GRO do razvodnog ormara Grijanja RO-Gr sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže po zidu , iznad spuštenog plafona po PNK-a regalima u PVC cijevima. Tacnu duzinu odrediti na licu mjesta. | | m | 6.00 | | |
| 4. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 4x50mm2 od GRO do razvodnog ormara RO-OP1 sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaze po zidu , iznad spuštenog plafona po PNK-a regalima u PVC cijevima. | | m | 5.00 | | |
| 5. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO do razvodnog ormara RO-Sm sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaze po zidu , iznad spuštenog plafona po PNK-a regalima u PVC cijevima. | | m | 52.00 | | |
| 6. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, Isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO do razvodnog ormara RO-OP2 sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže po zidu , iznad spuštenog plafona po PNK-a regalima u PVC cijevima. | | m | 5.00 | | |
| 7. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO do razvodnog ormara RO-Ss sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže po zidu , iznad spuštenog plafona po PNK-a regalima u PVC cijevima. | | m | 10.00 | | |
| 8. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 5x6mm2 od GRO do razvodnog ormara RO-F sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže po zidu , iznad spuštenog plafona po PNK-a regalima u PVC cijevima. | | m | 12.00 | | |
| 9. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP00 4x95mm2 + P/F16mm2 od RO-Gr do toplotne pumpe"ČILERA" sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaze u zemlji i kroz ubetonirane PVC cijevi ispod trotoara. Tacnu duzinu odrediti na licu mjesta.(Dužina kanala nije poznata pa njegovo kopanje, zatrpavanje i sitni pijesak nijesu dati ovim predračunom) | | m | 40.00 | | |
| 10. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih PVC cijevi fi 110mm od KPO do izlaska van trotoara van objekta. Tacnu dužinu odrediti na licu mjesta. | | m | 30.00 | | |
| 11. | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i montaža pocinčanih nosača kablova PNK 200 sa svim potrebnim elementima za izradu trasa, nosačima, krivinama, ‘T’ i ‘L’ spojnicama, završnim elementima, vijcima i slično.Tacnu dužinu odrediti na licu mjesta. | | m | 40.00 | | |
| 12**.** | Razvodni ormari, napojni kablovi i PNK nosači | Nabavka, isporuka i montaža pocinčanih nosača kablova PNK 300 sa svim potrebnim elementima za izradu trasa, nosačima, krivinama, ‘T’ i ‘L’ spojnicama, završnim elementima, vijcima i slično. Tacnu dužinu odrediti na licu mjesta. | | m | 110.00 | | |
| 13. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada sijaličnih mjesta sale dimovane rasvjete, panične rasvjete, kablom tipa N2XH-J 2,3,4 i 5 x 1,5 mm2 uz ugradnju potrebnog broja plastičnih OG razvodnih kutija. Kabal se polaže dijelom po zidu u samogasivim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina sijaličnog mjesta iznosi 18 m. | | kom | 36.00 | | |
| 14. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada sijaličnih mjesta opšte rasvjete, panične rasvjete u holovima kablom tipa N2XH-J 2,3,4 i 5 x 1,5 mm2 uz ugradnju potrebnog broja plastičnih OG razvodnih kutija. Kabal se polaže dijelom po zidu u samogasivim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina sijaličnog mjesta iznosi 8 m. | | kom | 90.00 | | |
| 15. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada sijaličnih mjesta rasvjete oko objekta kablom tipa N2XH-J 2,3,4 i 5 x 1,5 mm2 uz ugradnju potrebnog broja plastičnih OG razvodnih kutija. Kabal se polaže dijelom po zidu u samogasivim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina sijaličnog mjesta iznosi 21 m. | | kom | 8.00 | | |
| 16. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada monofaznih UKO-UTO priključnih mjesta, koji nijesu dimovani, kablom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2. Kabal se polaže po zidu u samogasivim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 28 m.  . | | kom | 134.00 | | |
| 17. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada monofaznih UKO-UTO priključnih mjesta, koji su dimovane, kablom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2. Kabal se polaže po zidu u samogasivim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 28 m.  . | | kom | 48.00 | | |
| 18. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada monofaznih priključnih mjesta, fiksnih priključaka, fen coila, krovnih ventilatora, PPK i bojlera u cijelom objektu, kablom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2. Kabal se polaže po zidu u samogasivim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 21 m. | | kom | 77.00 | | |
| 19. | Napojna mjesta | Nabavka, isporuka materijala i izrada trofaznih priključnih mjesta krovnih klima komora, priključnica u svemu prema semi, kablom tipaN2XH-J 5 x 2,5 mm2 uz ugradnju potrebnog broja plastičnih OG razvodnih kutija. Kabal se polaže po zidu u samogasivim glatkim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 14 m. | | kom | 8.00 | | |
| 20. | Napojna mjesta | Nabavka, Isporuka materijala i izrada monofaznih priključnih mjesta vanjske klima komora, u svemu prema semi, kablom tipaN2XH-J 3 x 4 mm2 uz ugradnju potrebnog broja plastičnih OG razvodnih kutija. Kabal se polaže po zidu u samogasivim glatkim cijevima odgovarajućeg presjeka sa potrebnim spojnicama, lukovima, obujmicama i tiplama sa šrafovima, a dijelom po pocinčanim nosačima kablova PNK 200 i 300 u negorivim PVC instalacionim cijevima. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 14 m. | | kom | 1.00 | | |
| 21. | Instalaciona oprema | Nabavka, Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, dva modula - 2M, kataloškog broja 800 51, LEGRAND ili ekvivalentno. | | kom | 63 | | |
| 22. | Instalaciona oprema | Nabavka, Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, dva modula - 2M, kataloškog broja 802 51, LEGRAND ili ekvivalentno. | | kom | 63 | | |
| 23. | Instalaciona oprema | Nabavka, Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, četiri modula - 4M, kataloškog broja 800 52, LEGRAND ili ekvivalentno. | | kom | 13 | | |
| 24. | Instalaciona oprema | Nabavka, Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, četiri modula - 4M, kataloškog broja 802 52, LEGRAND ili ekvivalentno. | | kom | 13 | | |
| 25. | Instalaciona oprema | Nabavka, Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, osam modula - 8M, kataloškog broja 800 53, LEGRAND ili ekvivalentno. | | kom | 10 | | |
| 26. | Instalaciona oprema | Nabavka, Isporuka i ugradnja nosača instalacione opreme, osam modula - 8M, kataloškog broja 802 53, LEGRAND ili ekvivalentno. | | kom | 10 | | |
| 27. | Svetiljke | Ispitivanje izvedene instalacije jake struje sa izdavanjem potrebnih atesta. | | pauš | 1.00 | | |
| 28. | Instalacija uzemljenja i gromobrana | Nabaviti, Isporučiti i na odgovarajućim potporama montirati traku Fe/Zn 20x3 mm po krovu objekta koja služi kao gromobranski prihvatni vod i povezati sve metalne mase na krovu. U cijenu uračunati potpore, traku i ostali potreban materijal. | | m | 250.00 | | |
| 29. | Instalacija uzemljenja i gromobrana | Nabaviti i isporučiti materijal i sa trakom Fe/Zn 20x3 mm, položenom na "T" nosačima niz fasadu objekta do postojećih mjernih spojeva. U cijenu uračunati "T" nosače, traku i ostali potreban materijal. | | m | 100.00 | | |
| 30. | Instalacija uzemljenja i gromobrana | Nabavka materijala i izrada veza svih metalnih masa, prozora, ograda i sl. u prostorijama objekta sa premošćavanjem pokretnih metalnih djelova sa bakarnim pletenicama. Veze uraditi provodnikom P/F 1x6mm2 i sve to povezati na najbližu lokalnu razvodnu tablu. U cijenu uračunati šrafove, matice, podloške, stopice, šelne i slično. | | pauš | 1 | | |
| 31. | Instalacija uzemljenja i gromobrana | Ispitivanje instalacije uzemljenja i gromobrana sa izdavanjem potrebnih atesta. | | pauš | 1 | | |
| 32. | Spoljna rasvjeta | Pribavljanje saglasnosti nadležnog Organa Opštine za promjenu postojećih i zamjenu polomljenih stubova sa novoprojektovanim. Stubovi se nalaze oko predmetnog objekta i dva su u istoj ulici ispred Centra za kulturu. Svrha promjene stubova je po, nalogu Investitora, zamijeniti dotrajale stubove i unificirati ih sa već postavljenim na Trgu Magnolija i na šetalištu pored mora. (Saglasnost pribavlja Investitor). | | pauš | 1 | | |
| 33. | Spoljna rasvjeta | Demontaža postojećih stubova visine 4m sa svjetiljkom, kablove nastaviti odgovarajućim spojnicama, zatrpati ih u sitno zrnastom pijesku ispod pločnika i propisno obilježiti. Demontirane stubove zapisnički predati Investitoru. | | kom | 3 | | |
| 34. | Spoljna rasvjeta | Demontaža postojećih stubova visine 8m sa svjetiljkom. Demontirane stubove zapisnički predati Investitoru. | | kom | 2 | | |
| 35. | Spoljna rasvjeta | Pripremno zavrsni elektro montazni radovi, ostali sitni spojni kablovski i izolacioni materijal. | | Pauš. | 1 | | |
| 36. | Spoljna rasvjeta | Ispitivanje i mjerenje elektricnih velicina i zastitnog uzemljenja sa izdavanjem potrebnih atesta. | | Pauš. | 1 | | |
| PREDMJER INSTALACIJE GRIJANJA I KLIMATIZACIJE | | | | | | | |
| 37. | Oprema | Nabavka i montaža zatvorene ekspanzione posude zapremine 150lit, sa pratećom armaturom i sig. ventilom na 3bar. | | Kom | 1 | | |
| 38. | Oprema | Nabavka i montaža akomulacione posude zapremine 500lit | | Kom | 1 | | |
| 39. | Oprema | Nabavka i montaža razdeljnika i sabirnika dimenzija DN300/1500mm sa dva dovodna priključka DN125, 6 odvodna priključka 1xDN50, 1xDN40, 1xDN65 i 2xDN80, by-pass priključkom DN50, kao i sa potrebnom armaturom (termometri, manometri...) | | komplet | 1 | | |
| 40. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO80 - predizolovana | | m | 80 | | |
| 41. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO65 | | m | 30 | | |
| 42. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO50 | | m | 10 | | |
| 43. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO40 | | m | 10 | | |
| 44. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO32 | | m | 30 | | |
| 45. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO25 | | m | 10 | | |
| 46. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža crnih čeličnih cijevi po JUS-u C.B5.221; NO20 | | m | 60 | | |
| 47. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža materijala za spajanje, zaptivanje, zavarivanje, ovešanja, obujmice i sitan potrošni materijal. | | pauš | 1 | | |
| 48. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža elastične cijevi za kondenzat Ø50mm | | m | 100 | | |
| 49. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža elastičnih cijevi za kondenzat Ø32mm | | m | 50 | | |
| 50. | Cijevi i izolacija | Nabavka i montaža materijala za spajanje, zaptivanje, zavarivanje, ovešanja, obujmice i sitan potrošni materijal. | | pauš | 1 | | |
| 51. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju cijevi δ=6-12mm NO65 | | m | 30 | | |
| 52. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju cijevi δ=6-12mm NO50 | | m | 10 | | |
| 53. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju cijevi δ=6-12mm NO40 | | m | 10 | | |
| 54. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju cijevi δ=6-12mm NO32 | | m | 10 | | |
| 55. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju cijevi δ=6-12mm NO25 | | m | 10 | | |
| 56. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju cijevi δ=6-12mm NO20 | | m | 10 | | |
| 57. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnjeg cjevovoda, razdeljnika i sabirnika mineralnom vunom u Al, δ=50mm | | m2 | 5 | | |
| 58. | Cijevi i izolacija | Nabavka i ugradnja odzračnih lonaca | | kom | 4 | | |
| 59. | Cijevi i izolacija | Nabavka materijala i punjenje instalacije glikolom | | litara | 80 | | |
| 60. | Armatura | Nabavka i ugradnja ventila za FC aparate DN 20 | | kom | 68 | | |
| 61. | Armatura | Nabavka i ugradnja ravnih zapornih ventila, prirubnički, NP6; DN 80 | | Kom | 2 | | |
| 62. | Armatura | Nabavka i ugradnja ravnih zapornih ventila, prirubnički, NP6; DN 40 | | kom | 4 | | |
| 63. | Armatura | Nabavka i ugradnja kosih regulacijskih ventila sa priključcima za diferencijalni manometer, NP6; DN 80 | | Kom | 2 | | |
| 64. | Armatura | Nabavka i ugradnja kosih regulacijskih ventila sa priključcima za diferencijalni manometer, NP6; DN 40 | | kom | 4 | | |
| 65. | Armatura | Nabavka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje DN 15 | | kom | 3 | | |
| 66. | Armatura | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila, NP6; DN80 | | Kom | 2 | | |
| 67. | Armatura | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoća, sa mrežicom NP 6; DN 80 | | Kom | 1 | | |
| 68. | Armatura | Nabavka i ugradnja manometra | | kom | 2 | | |
| 69. | Armatura | Nabavka i ugradnja termometra | | kom | 2 | | |
| 70. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja pravougaonih pocincanih kanala za distribuciju priključne kutije | | Kg | 12000.00 | | |
| 71. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja prirubnica, ovješanja, zaptivnih elemenata… | | Paušalno | 1 | | |
| 72. | Instalacije ventilacije | Nabavka materijala i izolovanje limenih kanala pločastom termoizolacijom debljine 21mm | | m2 | 250 | | |
| 73. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja neizolivane fleksibilne crijevi, dimenzija: Ø150 | | m | 20 | | |
| 74. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja vazdušnih ventila Ø150 | | kom | 4 | | |
| 75. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja aluminijske linijske rešetke sa prednjim fiksnim, zadnjim podesivim lopaticama i regulatorom protoka, kao IMP AR-6, dimenzija:1025X225mm | | kom | 16 | | |
| 76. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja aluminijske linijske rešetke sa prednjim fiksnim, zadnjim podesivim lopaticama i regulatorom protoka, kao IMP AR-6, dimenzija:1025X325mm | | kom | 10 | | |
| 77. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja linijskih difuzora kao IMP, LD-14, L=1000mm, sa priključnom kutijom i regulacionom klapnom, 1 slot | | komplet | 2 | | |
| 78. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja linijskih difuzora kao IMP, LD-14, L=1000mm, sa priključnom kutijom i regulacionom klapnom, 2 slot | | komplet | 12 | | |
| 79. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja spoljnjih protivkišnih žaluzina, dimenzija: 800x400mm, sa mrežicom i filterom | | Kom | 3 | | |
| 80. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja spoljnjih protivkišnih žaluzina, dimenzija: 800x400mm, sa mrežicom bez filtera | | Kom | 3 | | |
| 81. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja motornih PP klapni PL-12, dimenzija: 500x250mm | | Kom | 8 | | |
| 82. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja motornih PP klapni PL-12, dimenzija: 500x300mm | | Kom | 4 | | |
| 83. | Instalacije ventilacije | Nabavka i ugradnja prestrujnih rešetki, 400x200mm | | Kom | 4 | | |
| 84. | Ostali prateći radovi | Otvaranje gradilišta, doprema alata i pomoćnog alata, skladištenje, sva razmjeravanja za montažu opreme, unutrašnji transport sa istovarom i unošenjem opreme, skladištenje i čuvanje od oštećenja | | Paušalno | 1 | | |
| 85. | Ostali prateći radovi | Mjerenje i uregulisavanje protoka vode i vazduha na projektovanje vrijednosti sa izradom elaborata | | paušalno | 1 | | |
| PREDMJER KANALIZACIJA | | | |  | | | |
| 86. | Instalaterski radovi | Nabavka, doprema i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi Ø125 - spolja | | m | 4 | | |
| 87. | Instalaterski radovi | Nabavka, doprema i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi Ø110 - unutra | | m | 15.30 | | |
| 88. | Instalaterski radovi | Nabavka, doprema i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi Ø50 - unutra | | m | 52.50 | | |
| 89. | Instalaterski radovi | Nabavka i montaža podnih slivnika sa sifonom i masko od rostfraj lima u veličini pločice. Ø50 | | kom | 5 | | |
| 90. | Instalaterski radovi | Ispitivanje kanalizacione mreže na ispravnost montaže i prohodnost | | m | 14 | | |
| 91. | Instalaterski radovi | Priključak donjeg razvoda kanalizacije sa svim pomoćnim radovima i materijalima. Komplet. | | kom | 2 | | |
| 92. | Instalaterski radovi | Nabavka materijala i izrada revizionog šahta 100/100/100, sa metalnim poklopcem i kinetom | | kom | 1 | | |
| 93. | Instalaterski radovi | Provjeriti postojeći priključak i izvršiti čišćenje postojećeg priključka (provjeriti na licu mjesta) | | kom | 1 | | |
| VODOVOD | | | | | | | |
| 94. | Instalaterski radovi | Nabavka, doprema i montaža vodovodnih cijevi, Ø15 ( hladna i topla voda) | | m | 51.70 | | |
| 95. | Instalaterski radovi | Nabavka, doprema i montaža vodovodnih cijevi, Ø20 | | m | 12 | | |
| 96. | Instalaterski radovi | Nabavka i montaža propusnih ventila za sanitarne objekte | | kom | 9 | | |
| 97. | Instalaterski radovi | Nabavka i montaža ventila sa ispustom na mreži. | | kom | 15 | | |
| 98. | Instalaterski radovi | Rekonstruisati postojeći priključni vod u sklopu Centra za kulturu ( provjeriti na licu mjesta) | | paušalno | 1 | | |
| 99. | Instalaterski radovi | Ispitivanje vodovodne mreže na ispravnost montaže | | m | 63.70 | | |
| 100. | Instalaterski radovi | Nabavka i montaža slavine sa holenderom, prečnika Ø15. | | kom | 4 | | |
| 101. | Instalaterski radovi | Razni radovi po nalogu Investitora. | | paušalno | 1 | | |
| 102. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka, doprema i montaža kompletne klozetske šolje od fijansa, I klase | | kom | 3 | | |
| 103. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka i montaža umivaonika (standard) od fajansa, I klase | | kom | 3 | | |
| 104. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka i montaža tuša, sa dimenzijama iz projekta | | kom | 1 | | |
| 105. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka i montaža ogledala iznad umivaonika, standardne opreme, sa ugradnjom prema uputstvu proizvođača, po izboru Investitora. | | kom | 4 | | |
| 106. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka i montaža pisoar-a prema uputstvu proizvođača. Komplet sa svim potrebnim materijalom i opremom. | | kom | 1 | | |
| 107. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka i montaža standardne opreme kupatila i toaleta, komlet, sa svim pomoćnim radovima. | | kom | 4 | | |
| 108. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka, prenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe sa invaliditetom | | kom | 1 | | |
| 109. | Sanitarni elementi i oprema | Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a za osobe sa invaliditetom, koji se sastoji od: | | kom | 1 | | |
| -specijane konzolne keramičke WC školjke (Laufen Libertyline) za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sedištem bez poklopca; | |
| -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradnim vodokotlićem (Geberit art.111.375). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet | |
| -obostranih zidnih držača komplet s nosačem toalet papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača | |
| -držača toalet papira | |
| IV | PREDMJER I PREDRAČUN ZA REKONSTRUKCIJU ENTERIJERA I EKSTERIJERA | | | |  | | |
| A | GRAĐEVISNKI RADOVI (radovi na sanaciji i adaptaciji postojećeg objekta) | | | |  | | |
| 110. | Pripremni radovi | Kamena fasada i kamene elemente na fasadi da se očiste pjeskarenjem i da se prezerviraju tokom ostalih radova na objektu, sa svim pripremnim radovima. Nakon završenih radova kamenu fasadu zaštititi sredstvom za kamen tipa Antipluviol W ili ekvivalent. | | m² | 650 | | |
| 111. | Pripremni radovi | Demontaža drvene fasadne stolarije i bravarije i njihovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | kom | 14 | | |
| 112. | Pripremni radovi | Demontaža svih svjetlećih elementa na fasadi objekta zbog njihovog dotrajalog stanja i nihovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | kom | 5 | | |
| 113. | Pripremni radovi | Demontaža svih svjetlećih elementi i kompletnu električnu instalaciju, sa uklanjanjem izmenjivača toplote i rasčišćavanje zaostale opreme u unutrašnosti objekta zbog njihovog dotrajalo stanja i nihovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. Kolicinu provjeriti na licu mjesta. (Neto površina objekta 295.10m2). | | m² | 295.10 | | |
| 114. | Pripremni radovi | Skidanje starog krečnog maltera sa svih horizontalnih i vertikalnih površina u unutrašnosti objekta i njegovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | m² | 620 | | |
| 115. | Pripremni radovi | Rušenje unutrašnje stolarije i bravarije i nihovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | kom | 4 | | |
| 116. | Pripremni radovi | Skidanje starih slojeva podova u svim prostorijama do površine nosive konstrukcije u unutrašnosti objekta i njegovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | m² | 298.19 | | |
| 117. | Pripremni radovi | Rušenje pregradnih zidova d=7 -10 cm u unutrašnosti objekta i njegovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | m² | 18.50 | | |
| 118. | Pripremni radovi | Rušenje kompletno slojeva podova u dvorani, sa iskopom do potrebne nivelete zbog formiranje temeljnih jama za betonske stope za metalnu konstrukciju galerije u unutrašnosti objekta i njegovo odlaganje na gradsku deponiju, sa svim potrebnim transportima. | | m² | 1.80 | | |
|  | | ZIDARSKI RADOVI | |  | | | |
| 119. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i zidanje zidova YTONG blokovima ili ekvivalent. u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Debljina zida je 10 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cijenu ulazi i pomoćna skela. | | m² | | 35 | |
| 120. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, glinenih blokova, arm. bet. zidova I stubova prod. malterom 1:2:6 u dva sloja, grubo i fino. | | m² | | 1250 | |
| 121. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i malterisanje plafona koji su od arm.bet.ploče I LMT prod. malterom 1:2:6 u dva sloja, grubo i fino sa skelom. | | m² | | | 353.29 |
| 122. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i izrada cementne košuljice 1:3 kao podloge za parket ili pločice u hodnicima, komunikacijama i prostorijama debljine 4-5cm. Za izradu košuljice koristiti hidrauličko brzosušeće vezivo TOPCEM ili ekvivalent, sa dodatkom lateksa gume tipa Planicrete ili ekvivalent, za poboljšanje prionivosti na stare podloge. | | m² | | | 253.76 |
| 123. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i izrada sloja za pad 2-4 cm u sanitarnim čvorovima i terasama sa padom ka slivniku. Za izradu sloja za pad koristiti hidrauličko brzosušeće vezivo TOPCEM ili ekvivalent. | | m² | | | 14.49 |
| BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | | | | | | | |
| 124. | Betonski i arimirano-betonski radovi | Nabavka materijala i betoniranje AB temeljnih stopa za metalne stubove od galeriju u išlicanim kanalima u kamenom postojećem temelju MB 25 visine 35cm sa masinskim spravljanjem i armiranjem konstruktivnom armaturom sa mrežom Q188 i sa postavljanjem ankera za postavljanje metalnih elemenata, prevozom i ugradnjom betona. dim. stope 50x50x50. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehn. propisima za beton i arm. beton kao i opštim uslovima. Dimenzije i oblike temeljnih traka i stopa izvesti prema mjerama iz projekta. Zaracunata ugradnja ankera za stubove. Obračun po komadu komplet gotove pozicije. | | kom | | | 18 |
| 125. | Betonski i arimirano-betonski radovi | Nabavka materijala i izrada betonskih elemenata različitog presjeka u objektu radi završetka betonskih radova u dvostranoj i trostranoj oplati sa konstruktivnom armaturom i sa svim pomoćnim radovima i materijalima. | | paušalno | | | 1 |
| ARMIRAČKI RADOVI | | | | | | | |
| 126. | Armirački radovi | Nabavka, čišćenje, sječenje, savijanje, montaža i ugradnja glatke armature (GA 240/360), rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature. | | kg | | | 7000 |
| E | TESARSKI RADOVI | | | | | | |
| 127. | Tesarski radovi | Nabavka materijala, transport i konstruiranje polivalentne scenske elemente i formiranje platforme scene sa završnom obradom sa svim pomoćnim materijalima i radovima.kciju.Obračun po m2. | | m² | | | 44.53 |
| F | IZOLATERSKI RADOVI | | | | | | |
| 128. | Izolaterski radovi | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije temeljnih stopa za metalnu konstrukciju. Hidroizolaciju izvoditi od bentonitne hidroizolacije tipa Mapeplan UG 20 ili ekvivalent , sa svim pripremnim radovima. Obračun po m2 kompletno gotove hidroizolacije. dim. 50x50x50cm | | kom | | | 18 |
| 129. | Izolaterski radovi | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije podova mokrih čvorova, lodja i terasa kao i prvu ploču preko pripremljene i očišćene podloge izvesti hidroizolaciju u sledećim slojevima: - prvi sloj bitumenske membrane tipa Plana P d=4mm ili ekvivalent. Drugi sloj, preko urađene košuljice- polimercementna hidroizolacija u dva sloja, tipa Mapelastic ili ekvivalent. Sa umetanjem staklene mrežice u prvi sloj i postavljanjem gumiranih traka. Izolacija mora biti na bazi butiliena. Obračunava se po m2 kompletno gotove hidroizolacije sa vertikalnim povijenim dijelom. | | m | | | 209.91 |
| 130. | Izolaterski radovi | Nabavka materijala i izrada zvučne izolacije ispod podova galerije i scene - 3cm stirodura i silence 0.5cm. Izolacija da se smjesti ispod dasčanih talpi, sa svim pripratnim radovima. | | m² | | | 88.81 |
| 131. | Izolaterski radovi | Nabavka materijala i izrada termoizolacije svih ostalih površina u objektu sa postavljanjem termoizolacije - stirodur 3cm. | | m² | | | 250.51 |
| 132. | Izolaterski radovi | Nabavka i postavljanje PVC folije tipa Mapeplan VB PE ili ekvivalent, ispod svih površina izrade cem.košuljice. | | m² | | | 339.00 |
| STOLARSKI RADOVI | | | | | | | |
| 133. | Unutrašnja stolarija | Izrada i postavljanje dvokrilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 101x211 cm. | | kom | | | 1 |
| 134. | Unutrašnja stolarija | Izrada i postavljanje dvokrilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 141x231 cm. | | kom | | | 2 |
| 135. | Unutrašnja stolarija | Izrada i postavljanje dvokrilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 120x210 cm. | | kom | | | 1 |
| 136. | Unutrašnja stolarija | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih duplosperovanih vrata. Proizvodna dim. 91 /211 cm šema stolarije. Detalji u svemu premu proizvođaču. POZ I" | | kom | | | 2 |
| 137. | Unutrašnja stolarija | Izrada i ugradnja jednokrilnih punih duplosperovanih unutrašnjih vrata. Proizvodna Dim. 70 /210 cm šema stolarije. ji u svemu premu proizvođaču. POZ | | kom | | | 8 |
| 138. | Spoljašnja stolarija | Izrada i postavljanje hrastovih dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvijetlom, dimenzija 183x230+70+30 cm. | | kom | | | 1 |
| 139. | Spoljašnja stolarija | Izrada i postavljanje hrastovih dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvijetlom, dimenzija 130x227 cm. | | kom | | | 1 |
| 140. | Spoljašnja stolarija | Izrada i postavljanje hrastovih dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvijetlom, dimenzija 183x230+70+30 cm. | | kom | | | 1 |
| 141. | Spoljašnja stolarija | Izrada i postavljanje hrastovih dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvijetlom, dimenzija 170x275 cm. | | kom | | | 1 |
| 142. | Spoljašnja stolarija | Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla na mjestu predvidjenim za prozor, debljine 6+12+4 mm(vanjski sloj d=6 je od kaljenog stakla). Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata - prozora sa nadsvetlom, dimenzija 183x230+70+30 cm. | | kom | | | 1 |
| BRAVARSKI RADOVI | | | | | | | |
| 143. | Bravarski radovi | Nabavka i montaža metalne konstrukcije za formiranje platforme na nivou galerije, metalni profili su sandučasti dimenzije 100/100 mm, spajanje prema detaljima konstrukcije. | | m² | | | 44.28 |
| 144. | Bravarski radovi | Nabavka i montaža podnog metalnog lima za formiranje platforme na nivou galerije i stepeništa za galeriju, spajanje prema detaljima konstrukcije. | | m² | | | 44.28 |
| 145. | Bravarski radovi | Nabavka i montaža metalne konstrukcije za formiranje polivalentnih scenskih elemenata, metalni profili su sandučasti dimenzije 100/100 mm, spajanje prema detaljima konstrukcije. | | m² | | | 44.53 |
| 146. | Bravarski radovi | Nabavka i postavljanje rešetke za otiranje obuće od punog profila d=5mm/5 mm kao ram dim 40/70cm sa ispunom od punog profila 4mm/5 mm na rastojanju od2sm -crna bravarija. | | kom | | | 4 |
| 147. | Bravarski radovi | Nabavka i montaža metalne konstrukcije - nosača za scensku rasvjetu i druge instalacije koje scena zahtjeva, metalna konstrukcija da se izvede prema detaljima za konstrukciju, i spajanje prema detaljima konstrukcije. | | m² | | | 34.19 |
| 148. | Bravarski radovi | Nabavka i montaža metalnog stepeništa - vertikalne komunikacije za publiku do galerije, metalna konstrukcija da se izvede prema detaljima za konstrukciju, i spajanje prema detalje konstrukcije. | | kom | | | 2 |
|  | | ALUMINIJSKA STOLARIJA | | | | | |
| 149. | Aluminijska stolarija | Izrada i postavljanje aluminijumskih vrata, različitih dimenzija. 71/211 - toalet | | kom | | | 1 |
| 150. | Aluminijska stolarija | Izrada i postavljanje aluminijumskih vrata, različitih dimenzija. 101/211 - toalet osoba sa invaliditetom | | kom | | | 1 |
| 151. | Aluminijska stolarija | Izrada i postavljanje dvokrilnih aluminijumskih vrata na dijelu anexa . poz.10 - 160/220cm | | kom | | | 1 |
| 152. | Aluminijska stolarija | Izrada i postavljanje zastakljenog krovnog aluminijumskog prozora, dimenzija 60x100 cm. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. poz. 11 - 60/101 | | kom | | | 2 |
| 153. | Aluminijska stolarija | Izrada i postvaljanje novih otvora na kontaktu pristupne pasarele i objekta DTV Partizan. Otvor dim. 120/250 cm, fix sa duplim armiranim staklom | | kom | | | 2 |
| STAKLOREZAČKI RADOVI | | | | | | | |
| 154. | Staklorezački radovi | Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla na mjestu predvidjenim za prozor, debljine 6+12+4 mm(vanjski sloj d=6 je od kaljenog stakla). Termo sendvič izraditi od ravnog providnog stakla, bez talasa, mehurića i oštećenja.U termopan staklu , izmedju dvije staklene stijene d=12 postaviti aluminijumeske razdjelne lajsne prema šemi.Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala PVC. Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi. | |  | | |  |
|  |  | poz.4 - 235/160 | | Kom | | | 2 |
| poz.3 - 230/230 | | Kom | | | 2 |
| poz.6 - 230/270 | | Kom | | | 2 |
| poz.5 - 235/140 | | Kom | | | 2 |
| drugi dio poz.9 - 145/140 | | Kom | | | 1 |
| KERAMIČARSKI RADOVI | | | | | | | |
| 155. | Keramičarski radovi | Nabavka materijala i oblaganje podova jednobojnim protivkliznim keramičkim pločicama tipa Marazzi ili sl.dim. 30/30 cm, prve klase, u dvije boje domaće proizvodnje. Keramičke pločice postaviti u kupatilima i stepeništu. Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | | m² | | | 56.39 |
| 156. | Keramičarski radovi | Nabavka materijala i oblaganje podova granitnim protivkliznim keramičkim pločicama tipa Marazzi ili ekvivalentno dim. 30/30 cm, prve klase, u dvije boje. Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. | | m² | | | 87 |
| 157. | Keramičarski radovi | Nabavka materijala i postavljanje sokli od Marazzi granitnih keramičkih pločica ili sl. visine 10cm U cem.lijepku tipa Keraflex Maxi S1 ili ekvivalent. Lijepak mora imati čvrstoću prijanjanja ne manju od 1.35MPa. | | m² | | | 220 |
| 158. | Keramičarski radovi | Nabavka materijala i oblaganje zidnih površina keramičkim zidnim pločicama tipa Marazzi ili sl. prve klase 30/30cm, domaće proizvodnje u cementnom lijepku tipa Keraflex Maxi S1 ili ekvivalent. | | m² | | | 185 |
| MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | | | | | | | |
| 159. | Molersko-farbarski radovi | Nabavka materijala i gletovanje plafona poligit masom u tri prevlačenja i kompletna priprema površina za kasnije nanošenje boje PLAFON TREBA DA BUDE POLIRAN. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama. Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa skelom. | | m² | | | 548 |
| 160. | Molersko-farbarski radovi | Nabavka materijala i gletovanje betonskih i malterisanih zidnih površina poligit masom u tri prevlačenja i kompletna priprema površina za kasnije nanošenje boj. ZID TREBA DA BUDE POLIRAN. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama. Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa skelom. | | m² | | | 1465 |
| 161. | Molersko-farbarski radovi | Nabavka materijala i bojenje plafona poludisperzivnom bojom od proizvođača OIKOS ili ekvivalent, na prethodno pripremljenoj podlozi u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama sa nanošenjem poludisperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za postizanje ujednačenosti tona. Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa potrebnom skelom. | | m² | | | 548 |
| 162. | Molersko-farbarski radovi | Nabavka materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom od proizvođača OIKOS ili ekvivalent, na prethodno pripremljenoj podlozi u tonu po izboru projektanta. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama sa nanošenjem poludisperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za postizanje ujednačenosti tona. Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa potrebnom skelom. | | m² | | | 1465 |
| RAZNI RADOVI | | | | | | | |
| 163. | Razni radovi | Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i podova. Obračunava se po m2 neto površine objekta, podstanice, i ostava, jedanput bez obzira na broj čišćenja. U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje stepeništa, prolaza, i sl. i neće se posebno plaćati. | | m² | | | 423.97 |
| 164. | Razni radovi | Nabavka, transport i ugradnja mesinganih lajsni na spoju dva različita poda. Obračun po m1 kompet izvedene pozicije. | | m | | | 10 |
| 165. | Razni radovi | Montaža i demontaža metalne cijevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljnje strane platformi postaviti fosne na kant. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. | | m² | | | 650 |
| 166. | Razni radovi | Čišćenje fasade pjeskarenjem sa svim pomoćnim radovima i materijalima, kao i sa potpunom zamjenom postojećih fuga. Obuhvatiti i kamene elemente oko otvora, vjenca krova, zajedno sa konzolama i olukom. Komplet nakon obrade fasadu zaštiti zaštitnim premazom za kamen, prema uputstvu proizvođača. | | m² | | | 35.58 |
| 167. | Razni radovi | Nabavka materijala i popravka postojećih metalnih jarbola na glavnoj fasadi sa postvljanjem mehanizma za podizanje zastava. Kompletno sa pripremom, zaštitom i farbanjem postojećih jarbola dužine cca 4.5m, zajedno sa nosivim konzolama. | | kom | | | 2 |
| 168. | Razni radovi | Izrada prodora kroz fasadu objekta za razne instalacije (elektroinstalacije slabe i jake struje, vodovodne i kanalizacione instalacije,instalacije termotehnike), prosečne dim. 30cmx30cm, sa potrebnom završnom obradom. Prodori se obezbijeđuju od prodiranja vode unutar objekta sa proizvodima Mapeproof swell i Adesilex PG1 ili ekvivalent. | | kom | | | 22 |
| 169. | Razni radovi | Nabavka i montiranje ograda na galeriji za publiku. Ograda se sastoji iz vertikalnih inox nosaca Ø60 na razmaku od 2m i zavsrnog horizontalnog inox nosaca Ø60 na visini h=105cm I tri ravnomjerno rasporedjena horizontalna inox nosaca Ø40. U cijenu uracunati svi potrebni materijali i radovi. | | m | | | 31.28 |
| 170. | Razni radovi | Nabavka i postavljanje čepastog gumenog poda galerije i kaskade galerije tipa GERFLOR iili slične, sa svim potrebnim atestima koji se koristi za javne objekte.U cijenu uracunati svi potrebni materijali i radovi. | | m² | | | 186.41 |
| 171. | Razni radovi | Nabavka materijala i izrada plafona ispod konstrukcije galerije na standardnoj konstrukciji, od gips karton ploča - spušteni plafon. Plafonsku konstrukciju izvesti sa svim potrebnim materijalima i opremom. Obračun po m2. | | m² | | | 53.27 |
| 172. | Razni radovi | Nabavka materijala i izrada kaskade cca30cm u spustenom plafonu na poziciji galerije. Konstrukciju kaskada izvesti sa svim potrebnim materijalima i opremom. Komplet.Obračun po m1. | | m | | | 9.23 |
| 173. | Razni radovi | Postavljanje gips-kartonske konstrukcije za zatvaranje otvora na fasadnim zidovima sa svim pripratnim i pripremnim radovima, kao i nabavka i transport materijala. Zatvaranje se izrađuje od gipsane podkonstrukcije sa gipsanim pločama d=0.9cm sa zarobljenom termoizolacijom između ploča. Obračun po m2. | | m² | | | 30.46 |
| PREDMJER I PREDRAČUN ZA REKONSTRUKCIJU ENTERIJERA I EKSTERIJERA DTV "PARTIZAN" KONCERTNA DVORANA | | | | | | | |
| GRAĐEVISNKI RADOVI (radovi na sanaciji i adaptaciji postojećeg objekta) | | | | | | | |
| 174. | Pripremni radovi | Čišćenje postojećih kamenih stepeništa | | m² | | | 45 |
| 175. | Pripremni radovi | Nabavka materijala i popravka postojećih parapeta od pranog kulira i postavljanje završne kamene ploče d=10cm | | m | | | 45 |
| 176. | Pripremni radovi | Nabavka materijala, čišćenje postojećeg potpornog zida od kamena ka domu kulture sa popravkama i završnim fugovanjem. | | m² | | | 37.50 |
| 177. | Pripremni radovi | Rušenje zida žardinjere oko stabla koji se uklanja. ( cca 2.5mx2.5mx0.6m). | | kom | | | 1 |
| 178. | Pripremni radovi | Iskopavanje i uklanjanje komplet sa korijenom drveta h=15m (sadnica) | | kom | | | 1 |
| 179. | Pripremni radovi | Rušenje dijela postojećeg trotara sa odnošenjem šuta na gradsku deponiju. | | m² | | | 30 |
| ZEMLJANI RADOVI | | | | | | | |
| 180. | ZEMLJANI RADOVI | Posle skidanja starih slojeva prilaznih puteva oko objekta i premeštaj drveta(sadnicu) treba da se teren rasčisti, da se poravna i nabije zemljani sloj iznad kog treba da se prostre sloj šljunka, dobavljeni novi materijal skladištiti na prikladno mjesto na gradilištu za dalju upotrebu. Površina se odnosi na dio za kolski prilaz. | | m² | | | 50 |
| 181. | ZEMLJANI RADOVI | Posle skidanja starih slojeva prilaznih puteva oko objekta I premeštaj drveta(sadnicu) treba da se teren rasčisti, da se poravna i nabije zemljani sloj iznad kog treba da se prostre sloj šljunka, dobavljeni novi materijal skladirati na prikladno mjesto na gradilištu za dalju upotrebu. Površina se odnosi na deo za pješački prilaz. | | m² | | | 80 |
| 182. | ZEMLJANI RADOVI | Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sijanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmjera) od 20% kako bi posle slijeganja zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i sjetvu travne smjese. Sjetvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vjetra. Po izvršenoj sjetvi sjeme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave.  Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. | | m² | | | 250 |
| ZIDARSKI RADOVI | | | | | | | |
| 183. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i izrada podloge od betona debljine 10 cm marke MB 30. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. | | m² | | | 80 |
| 184. | Zidarski radovi | Nabavka materijala i izrada podloge od betona debljine 8 cm marke MB 30. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. | | m² | | | 25 |
| 185. | Zidarski radovi | Nabavka i postavljanje staza od demontiranih ploča od pranog kulira u cementnom malteru. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmjere 1:3 i zaliti cementnim mlijekom. Spojnice fugovati, a ploče očistiti. | | m² | | | 45 |
| 186. | Zidarski radovi | Nabavka i postavljanje staza od kamenih štokovanih ploča od danilovgradskog kamena d=5cm i dimenzija 30/slobodno u cementnom malteru. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmjere 1:3 i zaliti cementnim mlijekom. Spojnice fugovati, a ploče očistiti. | | m² | | | 120 |
| RAZNI RADOVI | | | | | | | |
| 187. | Razni radovi | Nabavka materijala, izrada i postavljanje kamenih postamenata za skulpture u prostoru dimenzija 100x100 na popločani plato 200x200. Postament uraditi od kamena, vrste i boje po izboru projektanta. Postament obraditi po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i nabavka i postavljanje ankera. | | kom | | | 2 |
| PREDMJER I PREDRAČUN ZA ISPORUKU I MONTAŽU SISTEMA SLABE STRUJE | | | | | | | |
| 188. | Priključenje objekta na TK infrastrukturu | Obilježavanje, trasiranje i iskop rova dimenzija 0.40x0.60m u zemljištu III i IVkategorije, polaganje cijevi, nasipanje posteljice od sitnog pijeska,granulacije 0,15-3mm d=10cm prije i d=10cm posle polaganja cijevi , postavljanje trake,zatrpavanje rova, odvoz viška materijala. | | m | | | 10 |
| 189. | Priključenje objekta na TK infrastrukturu | Nabavka materijala i ugradnja PE CIJEVI Ø40 mm | | m | | | 60 |
| 190. | Priključenje objekta na TK infrastrukturu | Nabavka materijala i izrada TT okna unutrašnjih dimenzija 60x60x60cm od betona sa armirano betonskom pločom, konzolom. | | kom | | | 1 |
| 191. | Priključenje objekta na TK infrastrukturu | Nabavka i ugradnja rama za telefonsko okno sa popklopcem-laki | | kom | | | 1 |
| 192. | Priključenje objekta na TK infrastrukturu | Nabavka, isporuka I polaganje kabla FTP cat.6 outdoor. Kabal se postavlja od RACK-A do RACK-B, kroz kablovsku kanalizaciju, u PNK nosaču kablova | | m | | | 200 |
| 193. | Priključenje objekta na TK infrastrukturu | Izrada proboja u za uvodjenje cijevi 4 x pe fi 40mm u objekat Centra za kulturu i u pasarelu | | kom | | | 2 |
| 194. | Instalacija nosača kablova i cijevi | Nabavka, isporuka i montaža PNK nosača kablova 200mm x3 0mm x 2m, sa nosačima za monzažu | | kom | | | 4 |
| 195. | Instalacija nosača kablova i cijevi | Nabavka, isporuka i montaža PNK nosača kablova 100mm x 30mm x2 m, sa nosačima za monzažu | | kom | | | 25 |
| 196. | Instalacija nosača kablova i cijevi | abavka, isporuka i montaža poklopaca PK 200 | | kom | | | 4 |
| 197. | Instalacija nosača kablova i cijevi | Nabavka, isporuka i montaža poklopaca PK 100 | | kom | | | 25 |
| 198. | Integrisana telefonska i rač. Instalacija | Nabavka, isporuka i polaganje optičkog kabla multimodni 4 vlakna 50/125, outdoor, halogen free. Kabal se uglavnom provlači kroz kablovsku kanalizaciju od RACK-A u Centru za kulturu do RACK-B u reziji DTV Partizan | | m | | | 50 |
| 199. | Integrisana telefonska i rač. Instalacija | Nabavka i ugradnja fiber optičke kutije sa 4 slota za Duplex SC / Duplex ST adaptere multi-mode ili single-mode (do 8 fiber vlakana) - nazidna plastična završna optička kutija (ZOK). Komplet čine i 2kom SC/SC adaptera za po dva vlakna, 4 pigtail kabla i povezivanje istih na optički kabal. | | kom | | | 2 |
| 200. | Integrisana telefonska i rač. Instalacija | Nabavka, isporuka i polaganje kabla FTP cat.6 . Kabal se postavlja u pvc cijevima fi 16mm do telekomunikacionih uticnica.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 200 |
| 201. | Integrisana telefonska i rač. Instalacija | Nabavka, isporuka , montaža dvomodularne utičnice 2 x RJ45 cat.6 za ugradnju u zid, LEGRAND ili ekvivalentno | | kom | | | 8 |
| 202. | Integrisana telefonska i rač. Instalacija | Povezivanje, mjerenje i izdavanje mjernih protokola | | kom | | | 16 |
| 203. | Sistem za signalizaciju i dojavu požara | Nabavka, isporuka i polaganje protivpožarnog kabla JHStH2x2x0.8mm FE180. Kabal se postavlja u pvc cijevima u plafonu i u PNK nosaču kablova.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 500 |
| 204. | Instalacija audio sistema | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje zvučničke priključne uticnice sa 1 x XLR i 1 x SPEAKON u dozni 4M antracit u kojoj se montira i EE utičnica LEGRAND ili ekvivalentno | | kom | | | 8 |
| 205. | Instalacija audio sistema | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje zvučničke priključne uticnice sa 1 x XLR i 1 x SPEAKON u dozni 4M antracit u kojoj se montira i EE utičnica LEGRAND ili ekvivalentno | | m | | | 200 |
| 206. | Instalacija audio sistema | Nabavka, isporuka i polaganje SOMMER ili ekvivalentno, mikrofonski multicore halogen free kabl 2 x 0,25 kroz PVC crijevo halogen free fi 20mm.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 350 |
| 207. | Instalacija audio sistema | Nabavka, isporuka i montaža parapetnog kanala na zidu u reziji sa 8 x XLR i 8 x SPEAKON konektora | | kom | | | 1 |
| 208. | Instalacija sistema ozvučenja | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa LiHCH HF 3x1,0 mm u cijevima Ø13 mm od lokacije zvučnika do autenatora, odnosno REK-atenautor smještenih prema planu u prilogu dokumentacije, Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 50 |
| 209. | Instalacija sistema ozvučenja | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa LiHCH HF 2x1,0 mm u cijevima Ø13 mm od lokacije zvučnika do autenatora, odnosno REK-atenautor smještenih prema planu u prilogu dokumentacije.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 100 |
| 210. | Instalacija sistema ozvučenja | Puštanje u rad kompletnog sistema,izrada tehničke dokumentacije i izdavanje atesta, obuka | | pauš | | | 1 |
| 211. | Video nadzor | Nabavka, isporuka i polaganje kabla FTPCAT6 djelimično kroz PVC crijevo halogen free fi20 mm . Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 500 |
| 212. | Video nadzor | Nabavka, isporuka, montaza i povezivanje uticnica u 2M dozni u zidu sa RJ45 cat.6 | | kom | | | 10 |
| 213. | Video nadzor | Povezivanje kamera,povezivanje centralne opreme,podešavanje kamera i sočiva,programiranje sistema,puštanje u rad,funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika,isporuka tehničke dokumentacije, uputstava za rukovanje i certifikata za opremu,učešće pri tehničkom prijemu,predaja sistema korisniku | | komplet | | | 1 |
| 214. | Kontrola pristupa | Nabavka, isporuka montaža i povezivanje elektomagnetne brave u prihvatnik vrata, hidrauličnog amortizera za automatsko zatvaranje vrata, komplet čini i 5m kabla PP/L 2X0,75 od električne brave do pozicije čitača. | | kom | | | 2 |
| 215. | Kontrola pristupa | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje magnetnog kontakta MK; za signalizaciju otvorenosti vrata | | kom | | | 2 |
| 216. | Kontrola pristupa | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje TASTERA ZA PRINUDNO OTVARANJE VRATA | | kom | | | 2 |
| 217. | Kontrola pristupa | Nabavka, isporuka i instalacija programskog paketa kontrole pristupa | | kom | | | 1 |
| 218. | Kontrola pristupa | Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa FTP Cat.6 , za povezivanje kontrolera,u pvc cijevima u zidu.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 100 |
| 219. | Kontrola pristupa | Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa PP/L 2x0.75 mm2 ,u pvc cijevima u zidu.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 50 |
| 220. | Kontrola pristupa | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad. | | kom | | | 1 |
| 221. | Instalacija protivprovale | Nabavka, isporuka i polaganje kabla IH(St)H3x2x0.6mm u pvc 16mm.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 100 |
| 222. | Instalacija protivprovale | Završna električna merenja, PROGRAMIRANJE sistema , funkc. Ispitivanje izdavanje atesta, obuka korisnika, i puštanje u rad. | | kom | | | 1 |
| 223. | Instalacija interfona | Nabavka, isporuka i polaganje kabla IH(St)H3x2x0.6mm u pvc fi 16mm.Ukupno za isporuku i rad za kabal i crijevo. | | m | | | 50 |
| 224. | Instalacija interfona | Završna električna merenja, PROGRAMIRANJE sistema , funkc. Ispitivanje izdavanje atesta, obuka korisnika, i puštanje u rad. | | kom | | | 1 |
| 225. | Prezentacioni sistem | Nabavka, isporuka , montaža, povezivanje vga kabla 15m | | kom | | | 1 |
| 226. | Prezentacioni sistem | Nabavka, isporuka , montaža, povezivanje vga kabla 10m | | kom | | | 1 |

🞎 Garantni rok : za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

🞎 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

* Obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-60

Mjesto i datum: Tivat, 10.10.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Prof.dr Snežana Matijević kao ovlašćeno lice Opštine Tivat daje

**I z j a v u**

da će Opština Tivat shodno Planu javnih nabavki broj: 0101-404-39/7 od 02.10.2017.godine, i Ugovora o javnoj nabavci radova, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca Prof.dr.Snežana Matijević, s.r.

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-60

Mjesto i datum: Tivat, 10.10.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101-404-39/7 od 02.10.2017. godine za Nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji DTV Partizan, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Prof.dr.Snežana Matijević

*s.r.*

Službenik za javne nabavke Radmila Lučić

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Bogdan Čučković

*s.r.*

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-60

Mjesto i datum: Tivat, 10.10.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101-404-39/7 od 02.10.2017 godine za Nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji DTV Partizan, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radmila Lučić, dipl.prav.

*s.r.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marinko Terzić, dipl.inž.elektr.

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Bogdan Čučković, dipl. inž.maš.

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u pripremanju tenderske dokumentacije Bogdan Čučković

s.r.

**METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA**

**🞎 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

**C=(Cmin/Cp)\*100**

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

Cp – ponuđena cijena (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

(*naziv naručioca*)

**PONUDU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_ godine**

**za nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*opis predmeta nabavke*)

**ZA**

🞎Predmet nabavke u cjelosti

**SADRŽAJ PONUDE**

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**PODACI O PONUDI I PONUĐAČU**

**Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

🞎Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎Zajednička ponuda

🞎Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[4]](#footnote-4) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[6]](#footnote-6) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| PIB[[8]](#footnote-8) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| PIB[[10]](#footnote-10) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[12]](#footnote-12) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a  (€) | ukupan iznos bez pdv-a  (€) | pdv  (€) | ukupan iznos sa  pdv-om  (€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | |
| PDV | | | | |  | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)**

(*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Aktom broj: 1901-404-26/1 od 29.05.2017. godine Naručilac se obratio Inžinjerskoj komori Crne Gore za mišljenje u vezi neophodnih licenci koje su dužni dostaviti ponuđači za predmet javne nabavke, a u skladu sa predmjerom radova. Inžinjerska komora Crne Gore je dana 25.05. 2017. godine dostavila mišljenje broj: 01-2520/3 u kojem se navodi: Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima;

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

Izvođenje elektro-intalacija jake struje;

Izvođenje elektro-intalacija slabe struje;

Izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja;

Izvođenje radova na uređenju terena;

Ponuđač tj. Privredno društvo pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima;

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

Izvođenje elektro-intalacija jake struje;

Izvođenje elektro-intalacija slabe struje;

Izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja;

Izvođenje radova na uređenju terena.

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

🞎 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

|  |
| --- |
| **IZJAVA O**  **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[14]](#footnote-14)**  Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:  1.  2.  .....  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*potpis*)  M.P. |
| **IZJAVA**  **O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**  Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Red.**  **br.** | **Prezime i ime** | **Školska sprema i zvanje** | **Licenca, odobrenje i slično** | **Godine**  **prakse**  **u struci** | **Funkcija koju**  **će zauzimati** | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |   Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*potpis*)  M.P. |

**NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

zaključen između:

**Opštine Tivat,** koju zastupa predsjednik Prof.dr Snezana Matijevic, kao Naručilac (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**» ...............«** , koga zastupa direktor ................ kao Izvođač (u daljem tekstu: Izvođač),

**OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za **Nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji DTV Partizan broj: 1902-404-60 od 10.10.2017**

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Ponuda ponuđača *(naziv ponuđača)* broj \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Član 1.**

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca na osnovu predmjera radova Izvede radove na rekonstrukciji DTV Partizan u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača br...........od ........... god. koja čini sastavni dio ovog ugovora. Jedinične cijene iz ponude su nepromjenljive.

**Član 2.**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, glavnom projektu stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**Član 3.**

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu **u** **iznosu od ......................eura ( bez PDV-a) ,** odnosno za ukupnu cijenu **u iznosu od ..................... eura (sa uračunatim PDV- om).**

**Član 4.**

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa .

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije, utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika, a Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

**Član 5.**

Rok za izvođenje radova iz člana 1 ovog ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.

**Član 6.**

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljni dinamički plan izvođenja radova, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opeme neophodne za realizaciju radova iz člana 1 ovog Ugovora kao i šemu organizacije gradilišta, na davanje saglasnosti u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.

**Član 7.**

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora, prema detaljnom dinamičkom planu izvođenja radova, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 člana 7 ovog ugovora.

**Član 8.**

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr., Izvođač obezbeđuje sam i o svom trošku.

**Član 9.**

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje Naručilac isključivo preko građevinskog dnevnika.

**Član 10.**

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta, Naručilac će vršiti preko svojih radnika – ovlašćenih stručnih lica ili preko preduzeća, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski registar za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o čemu će pismeno obavjestiti Izvođača.

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti

stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

**Član 11.**

Nadzorni organ je ovlašćen i vrši naročito: kontrolu izvođenja radova prema predmjeru radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda; tehničkih normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; poštovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

**Član 12.**

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Član 13.**

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2 člana 12 ovog Ugovora.

**Član 14.**

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilištu dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan da obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

**Član 15.**

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

**Član 16.**

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje instalacija, radnika, saobraćaj, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača, Podizvođača kao i nadzorni organ Naručioca.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica.

**Član 17.**

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

**Član 18.**

Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 7 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju i traje najmanje 5 (pet) dana duže od dana isteka roka za završetak radova.

**Član 19.**

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

**Član 20.**

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio ,uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

**Član 21.**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrši se putem tehničkog pregleda koji obuhvata:kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

**Član 22.**

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

**Član 23.**

Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**Član 24.**

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

-dokumentacija po predmetnom pozivu

-predmjer radova,

-ponuda izvođača broj ...........,

-dinamički plan izvođenja radova,

-garancija banke za dobro izvršenje ugovora.

Izmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vršiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

**Član 25.**

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

**Član 26.**

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

**Član 27.**

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 28.**

Na sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona važeće za ovu vrstu Ugovora .

**Član 29.**

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN„Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) je ništavan.

**Član 30.**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom , se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

**Član 31.**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilac i Izvođač ,a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne nabavke .

NARUČILAC IZVOĐAČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* nabavkama („Službeni list CG”, br. *42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

**UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE**

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

1. **Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. **Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

**III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

(*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)